{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["基坑支护监测"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"基坑支护监测","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[10,0,10,4],[11,0,11,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6]]}
["保利高尔夫花园小学建设项目\n锚杆拉拔试验及桩基检测工程"]
["序号","项目名称","数量","工程量","单价（元）","小计（元）","备注"]
[1,"桩基低应变检测（支护桩根）",79,79,8,{"$f":"D3*E3","v":{"v":632,"d":"632.00"}},"检测比例100%（根）"]
[2,"桩基低应变检测（工程桩）",227,227,8,{"$f":"D4*E4","v":{"v":1816,"d":"1816.00"}},"检测比例100%（根）"]
[2,"锚杆拉拔检测",{"$f":"995","v":995},24,550,{"v":13200,"d":"13200.00"},"检测比例1%，同一土层不少于3根（根）"]
[4,"自平衡（工程桩,BZH1）",48,{"$f":"3500*2*2*1.2/9.8","v":1714.28571428571},15,{"v":25714.2857142857,"d":"25714.29"},"取样数量为1%且不少于3根，数量50以下不少于2根（吨）"]
[5,"自平衡（工程桩,ZH1）",179,{"$f":"3500*2*1.2*3/9.8","v":2571.42857142857},15,{"v":38571.4285714286,"d":"38571.43"},"取样数量为1%且不少于3根，数量50以下不少于2根（吨）"]
[6,"取芯（工程桩，BZH1）",48,300,90,{"v":27000,"d":"27000.00"},"检测比例10%，且不少于10根（米）"]
[7,"取芯（工程桩，ZH1）",179,540,90,{"v":48600,"d":"48600.00"},"检测比例10%（米）"]
[8,"抗拔力检测（工程桩，BZH1）",48,{"$f":"1600*3*1.2/9.8","v":587.755102040816},15,{"v":8816.32653061224,"d":"8816.33"},"抗拔特征值1600KN（吨）"]
["合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F3:F10)","v":{"v":164350.040816327,"d":"164350.04"}},"含税"]
["备注：工程量按检测报告的数量为准且不超出此范围。"]
[{"$nulls":5},"南昌红润项目管理有限公司"]
[{"$nulls":5},"2021-08-26"]